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1. Zestawienie wyników
W oparciu o zalecenia oraz specyfikację ZDM dotyczącą warunków jakie powinno spełniać projektowane oświetlenie ustalono następujące parametry przedstawione w poniższych tabelach oraz zestawieniach.

Wyniki obliczeń parametrów oświetlenia Al. Ujazdowskich wykonano za pomocą programu komputerowego firmy „Schreder” dla opraw typu ALBANA 150W i 70W oraz ONYX 2 250W, 150W i 70W oraz CASCAIS KRAK 70W. 
W oprawach zaleca się stosowanie metalohalogenkowych źródeł światła o podwyższonym strumieniu świetlnym (np. źródła CDO-TT) oraz posiadające trwałość użytkową min. 16 000 godzin świecenia. Podczas eksploatacji opraw oświetleniowych zaleca się grupową wymianę źródeł światła (w przypadku źródła CDO-TT) oraz zewnętrzne oczyszczenie z zabrudzeń klosza oprawy w okresach co 4 lata. W przypadku stosowania innych typów źródeł zgodnie z informacją podaną od producenta.

W obliczeniach uwzględniono współczynnik zapasu k = 1,25.
Tabela 1 – odcinki proste 

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Lśr = 0,75
[cd/m2]
	Uo = 0,4
	U1 = 0,6
	TI = 15 [%]
	SR = 0,5

	1.
	Oświetlenie jezdni – układ obustronny na przemian legły
	0,93
	0,46
	0,74
	8
	--------


Tabela 2 – strefy konfliktowe (skrzyżowania)

	Lp.
	Wyszczególnienie
	E​śr = 15 [lx]
	Uo = 0,4

	1.
	skrzyżowanie nr 1 

(Al. Ujazdowskie / ul. Piękna)
	30,1
	0,48

	2.
	skrzyżowanie nr 2
(Al. Ujazdowskie / Al. Szucha)

Pl. Na Rozdrożu
	36,7
	0,51


Tabela 3 – ciągi piesze

	Lp.
	Wyszczególnienie
	E​śr = 10 [lx]
	Emin = 3 [lx]

	1.
	ciąg pieszy nr 1 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	19,9
	11,4


	2.
	ciąg pieszy nr 2 Al. Ujazdowskie strona WSCHODNIA  
	11,2
	3,2

	3.
	ciąg pieszy nr 3 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	13,5
	6,2

	4.
	ciąg pieszy nr 4 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	13,5
	6,2

	5.
	ciąg pieszy nr 5 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	11,4
	3,8

	6.
	ciąg pieszy nr 6 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	16,8
	9,6

	7.
	ciąg pieszy nr 7 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	14,5
	8,3

	8.
	ciąg pieszy nr 8 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	14,5
	5,5

	9.
	ciąg pieszy nr 9 Al. Ujazdowskie strona ZACHODNIA  
	18,3
	6,2

	10.
	ciąg pieszy nr 10 Al. Ujazdowskie strona WSCHODNIA  
	10,4
	3,7

	11.
	ciąg pieszy nr 11 Al. Ujazdowskie strona WSCHODNIA  
	20,9
	14,7


Tabela 4 – ścieżka rowerowa

	Lp.
	Wyszczególnienie
	E​śr = 15 [lx]
	Uo = 0,4

	1.
	 ścieżka rowerowa wzdłuż ogrodu „Łazienki Królewskie”
	20,0
	0,59


Tabela 5 – zatoki parkingowe

	Lp.
	Wyszczególnienie
	E​śr = 7,5 [lx]
	Emin = 1,5 [lx]

	1.
	parking Al. Ujazdowskie od ul. Bagatela
	15,2
	10,8


Powyższe warunki zostały spełnione.


W załączeniu obliczenia parametrów świetlnych.
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